|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuisine** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir) |  |  |  |
| **□** | 3 points d’éclairage en applique au-dessus du plan de travail commandés par deux points de commande (Va-et-vient) |  |  |  |
| **□** | 4 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A au-dessus du plan de travail |  |  |  |
| **□** | 2 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A |  |  |  |
| **□** | 1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 10/16A : Hotte (1,80m) |  |  |  |
| **□** | 1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 20A spécialisé : Réfrigérateur |  |  |  |
| **□** | 1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 20A spécialisé : Lave-vaisselle (60cm) |  |  |  |
| **□** | 1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 20A spécialisé : Four |  |  |  |
| **□** | 1 Sortie de câble 2P+T 32A spécialisé : Plaque de cuisson (60cm) |  |  |  |
| **□** | 1 Point d’éclairage en extérieur commandé par 1 point de commande témoin (Simple allumage) ou détecteur de mouvement |  |  |  |
| **□** | 0+1 Prise RJ45 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Séjour et Salon** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir) partie séjour |  |  |  |
| **□** | 1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir) partie salon |  |  |  |
| **□** | 5+1+3 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A |  |  |  |
| **□** | 1 Prise RJ45 |  |  |  |
| **□** | 1 Prise TV Hertzien |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hall** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir) |  |  |  |
| **□** | 1+1 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A |  |  |  |
| **□** | 0+1 Prise RJ45 |  |  |  |
| **□** | Prévoir gaine ICTA pour alarme incendie au plafond |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Salle de bain RdC** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d'éclairage au centre commandé par un point de commande (simple allumage) |  |  |  |
| **□** | 1 Point d’éclairage en applique au-dessus du lavabo commandé par un point de commande (simple allumage) |  |  |  |
| **□** | 1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 16A (1,15m) |  |  |  |
| **□** | 1 Sortie de câble 20A spécialisé : Sèche serviette (60cm) |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **□** | **Escalier RdC** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d’éclairage en applique commandé par deux points de commande (Va-et-vient) |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Terrasse** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d’éclairage en extérieur commandé par 1 point de commande témoin (Simple allumage situé dans la cuisine) ou détecteur de mouvement |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cellier** | **Date début** | **Date fin** | **Exécutant** |
| **□** | 1 Point d'éclairage au centre commandé par deux points de commande (Va-et-vient)  Les points de commande sont situés dans le hall et la cuisine. |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |
| **□** |  |  |  |  |