|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE :** | **L’élève doit être capable de :**  **1-Définir les différents points de base**  **2-Définir les axes sur les contraintes technologiques**  **3-Définir les repères adaptés au type de modèle et pointure** | **CLASSE:** |
| **2° BAC PRO** |
| **PRÉREQUIS :** | 1-Les fonctions de base RSC (points, courbes, droites, couches, attributs)  2- Paramétrage du DXF converter | **OPTION :** |
| **CHAUSSURE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÂCHES PROFESSIONNELLES** | | | | | | | | | | | | |
| **A1-T1.2** | | **RÉALISER ET/OU EXPLOTER des gabarits** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **COMPÉTENCES ET SAVOIRS** | | | | | | | | | | | | |
| **Compétences** | | | | | | | **Savoirs** | | | | | |
| **C1.3.1a:** Réaliser le patron plan en CAO | | | | | | | S2.3.1a-Obtention des formes: Réalisation du patron plan | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| UNITÉS professionnelles du diplôme | | | | | | | | | | | | |
| U11 |  | | **U12** | | **🗸** | U31 | |  | U32 |  | U33 |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **RESSOURCES** | | | | | | | | | | | | |
| **Ressources matériels** | | | | **Ressources documentaires et numériques** | | | | | | | | |
| Logiciel de CAO 2D | | | | -Fichier CAO2D :  **1-construction des points de repère PT42. cdbx**  **2-construction des points de repère PT39. cdbx**  - Cahier des charges (**CAO 2D les points de construction**) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **LA DURÉE** | | | | **4h00** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **TRAVAIL DEMANDÉ** | | | | | | | | | | | | |
| A partir du diaporama interactif (CAO 2D les points de construction)  **Et du premier fichier «1-Construction des points de repère PT42 » :**   1. définition des différents points de base pour une tige base (Type richelieu HOMME) ; 2. construction des axes ; 3. construction des lignes de malléoles.   **Sur le deuxième fichier «2-Construction des points de repère PT39 » refaire les étapes de construction mais pour un modèle de type : décolleté.** | | | | | | | | | | | | |