|  |
| --- |
| **La méthode RABC** (Analyse et contrôle des risques de biocontamination du linge) est une démarche organisationnelle en blanchisserie qui garantit l’hygiène du linge, la protection des opérateurs et des personnes. hébergées.  **LA PESÉE DU LINGE**  Une fois le tri du linge réalisé et avant de charger la laveuse-essoreuse, il faut peser le linge. En blanchisserie, on utilise une **balance ou bascule**.  https://www.miele.fr/pmedia/06/Z13/20000111772-000-00_20000111772.jpgIl faut adapter la quantité de linge en fonction de la capacité de la machine. La **charge totale de linge sec que l’on peut insérer dans le tambour dépend de la capacité du tambour mais aussi de la nature du linge chargé (fibres, degré de salissure…).**  **Le pesage du linge sert à :**   * Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des catégories textiles * Connaître exactement sa production journalière * Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les masses de linge lavé * Eviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel     **Chariot à fond remontant**  Chariot à fond mobile - Europe Metal Fil - Blanchisserie  Plate-forme de pesage INOX + 2 rampes d'accès de 1500 et 3000 kg -  Manutan.fr**MASSE OBTENUE= masse du chariot + masse du linge**  *(en kilogrammes)*  **MASSE DU LINGE = masse obtenue – masse du chariot**  *(en kilogrammes)*  **La fiche de lavage sert à :**   * À relever la masse de linge par catégorie * Connaître exactement sa production journalière     Résultat de recherche d'images pour "illustration linge sale" |