**FICHE TECHNIQUE**

**Procédure de mise route de la calandre**



1. MISE EN FONCTION DE LA CALANDRE DU LYCEE

CI 03

**FT09AB**



**CI 03 FT09B Utilisation de la calandre** Mme Fasnacht 1

|  |  |
| --- | --- |
| **MISE EN FONCTION** | |
| C:\Users\sophi\Desktop\Photo calandre\IMG20220202142910.jpg | **Interrupteur sur « I »** |
|  |  |



2

|  |  |
| --- | --- |
|  | A l’arrière de la calandre  **mettre l’interrupteur sur « I »** |
|  | Sur la façade :  Indication sur la température Réglage de la température  Indication sur la vitesse  Choix de la vitesse de rotation  Mise en route **« appuyer sur Start »**  **Arrêt d’urgence** |
|  | **Barre de sécurité « anti écrasement »**  C:\Users\sophi\Desktop\Photo calandre\IMG20220202143117.jpg |



**CI 03 FT09B Utilisation de la calandre** Mme Fasnacht

|  |  |
| --- | --- |
| **Presse Rouleau** | **Presse en position « rotation »**   * **Presser** sur la pédale, le cylindre commence à tourner dans le sens du travail.   La presse s’abaisse jusqu’à être en pression sur le cylindre.  **Presse en position « repos »**   * **Presser** sur la pédale, le cylindre tourne en sens inverse.   La presse se relève  **ATTENTION : dans cette position au bout de 20 min si le pédalier n’a pas été actionné, la calandre s’éteint automatiquement.** |
| **ORGANISATION DU POSTE** | |
| **Préparation du travail :**   * **Humidifier** le petit ou grand plat. * Corbeille | Rociador de líquidos - Iconos gratis de  Panière à linge plastique pas chère VENTINA PA020 : 20tina.com | de la  buanderie au dressing |



3

**CI 03 FT09B Utilisation de la calandre** Mme Fasnacht

Mise à l’arrêt de la table aspirante et soufflante



Mise à l’arrêt **« appuyer sur Stop »**


A l’arrière de la calandre

mettre l’interrupteur sur « 0 »

Interrupteur sur « 0 »

**CI 03 FT09B Utilisation de la calandre** Mme Fasnacht 4

2. STRUCTURE DE LA CALANDRE



|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Planche en bois repose linge plat** |
| **6** | **Montant gauche** |
| **5** | **Barre protège doigts, inverse la rotation du cylindre et relève la presse** |
| **4** | **Pédale d’abaissement automatique de la presse** |
| **3** | **Presse chauffante** |
| **2** | **Cylindre ou rouleau de repassage** |
| **1** | **Montant droit, contient les éléments électrique** |
| ***Rp*** | **DESIGNTION** |
| **CALANDRE** | |

**CI 03 FT09B Utilisation de la calandre** Mme Fasnacht 5



6



7

1

6

2

5

3

4

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Affichage de la température** |
| **6** | **Réglage de la température** |
| **5** | **STOP (mise à l’arrêt de la calandre)** |
| **4** | **Arrêt d’urgence** |
| **3** | **START (mise en tension de la calandre)** |
| **2** | **Réglage de la vitesse** |
| **1** | **Indicateur de vitesse** |
| ***Rp*** | **DESIGNTION** |
| **Partie commande de la CALANDRE** | |

**CI 03 FT09B Utilisation de la calandre** Mme Fasnacht