

**LISTE DES ÉTAPES DU SAC DE BASE CAMILLA**

**Version toile et cuir**

1. **COUPER**
2. **REFENDRE**
3. **PARER**

* Oreilles poignée (Biseau de 8 mm Épaisseur tranche 0)
* Bande allemande X2 (// de 11 mm Épaisseur ½) côté côches

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Renfort Corps / Corps X2
* Renfort Poignée avec ouverture / Renfort Poignée
* Garniture Poignée / Ouverture Renfort Poignée
* Garniture Poignée / Garniture Poignée X2
* Poignée / Σ Renfort poignée

1. **PLIER / COLLER**

* Oreilles poignée / O-OΣ Renfort Poignée (prise de 10 mm) en insérant les pontets

1. **COLLER**

* Poignée Doublure / O-OΣ Renfort Poignée
* Rabat / Renfort Rabat (collage en plein)

1. **RECOUPER**

* Poignée (ciseaux)
* Corps Dos (découpeur à lame)
* Corps Devant (découpeur à lame)

1. **PIQUER**

* Poignée à 2.5 mm du Bord
* Bordure Allemande / Gousset X2 (Jointé de 10 mm) en alignant les côches

1. **REMBORDER**

* Haut Corps Doublure Devant (rembord de 5 mm)
* Haut Corps Doublure Dos (rembord de 5 mm)
* Haut Gousset Doublure X2 (rembord de 5 mm)
* Rabat / Renfort Rabat (rembord de 10 mm)

1. **INSERER**

* Pontet / X2
* Tourniquet mâle / Σ Corps Devant

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Sous rabat / Σ Rabat (collage en plein sauf au niveau de la gorge)
* Corps Devant Doublure / Corps Devant (collage en plein sauf au niveau du tourniquet)
* Corps Dos Doublure / Corps Dos Doublure (collage en plein)
* Gousset Doublure / Gousset (collage en plein)

1. **PIQUER**

* Haut Gousset / Haut Gousset Doublure X2 (piquage à 2.5 mm du bord, 1 PAD - 1 PAF)
* Haut Corps Devant / Haut Corps Devant Doublure (piquage à 2.5 mm du bord, 1 PAD-1 PAF)
* Haut Corps Dos / Haut Corps Dos Doublure (piquage à 2.5 mm du bord, 1 PAD - 1 PAF)
* Bordure à Cheval / Σ Gousset

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Bande allemande / Σ Corps Devant
* Σ Rabat / Corps Dos

1. **PIQUER**

* Bande Allemande / Σ Corps Devant (piquage à 2.5 mm du bord, Point à cheval début et fin)
* Σ Rabat / Corps Dos en suivant les tracés (fils tirés, noués, collés sur arrière)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Bande allemande / Σ Corps Dos

1. **INSÉRER**

**Légende :**

**PAD** = Point d’Arrêt Début

**PAF** = Point d’arrêt Fin

**Σ** = Ensemble

* Tourniquet femelle / Σ Rabat

1. **CONTRÔLER / BICHÔNNER**

* Produit

1. **BOURRER / ÉTIQUETER**

* Produit