
**LISTE DES ÉTAPES DU SAC DE BASE CAROLE**

**Version toile et cuir**

1. **COUPER**
2. **REFENDRE**
3. **PARER**

* Bande allemande X2 (// de 6 mm Épaisseur ½) côté côches

1. **ENCOLLER / COLLER**

* ****Précoupe Anse / Précoupe Renfort Anse/ Précoupe Anse X2
* Corps Devant / Renfort Corps Devant
* Corps Dos / Renfort Corps Dos
* Renfort Gousset / Gousset

1. **RECOUPER**

* Anses X2 (découpeur à lame)

1. **REMBORDER**

* Haut gousset Doublure X2 (rembord de 7 mm)
* Haut Corps Devant Doublure (rembord de 7 mm)
* Haut Corps Dos Doublure (rembord de 7 mm)
* Corps Devant / Renfort Corps Devant (rembord de 10 mm) les 4 côtés
* Corps Dos / Renfort Corps Dos (rembord de 10 mm) les 4 côtés
* Haut Gousset / Haut Renfort Gousset (rembord de 10 mm)

1. **PIQUER**

* Anse X2 (a partir des pointaux) à 2.5 mm du bord, fils tirés, noués, collés vers le bas

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Anse / Σ Corps Devant (gabarit de positionnement)
* Anse / Σ Corps Dos (gabarit de positionnement)

1. **PIQUER**

* Anses / Σ Corps Devant (à 2.5 mm du bord, 1 PAD - 1 PCF)
* Anses / Σ Corps Dos (à 2.5 mm du bord, 1 PAD - 1 PCF)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Corps Devant Doublure / Σ Corps Devant (collage en plein)
* Corps Dos Doublure / Σ Corps Dos (collage en plein)
* Gousset Doublure / Σ Gousset Doublure (collage en plein)

1. **PIQUER**

* Haut Corps Devant (piquage à 2.5 mm du bord, 1 PAD – 1 PAF)
* Haut Corps Dos (piquage à 2.5 mm du bord, 1 PAD – 1 PAF)
* Haut Gousset X2 (piquage à 2.5 mm du bord, 1 PAD – 1 PAF)
* Bande allemande / Σ Gousset X2 (jointé de 5 mm, point cavalier début et fin)
* Bordure à cheval / Σ Gousset X2 ( point cavalier début et fin)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Bande allemande / Σ Corps Devant

1. **PIQUER**

* Bande allemande / Σ Corps Devant (piquage à 2.5 mm du bord, point cavalier début et fin)

1. **ENCOLLER / COLLER**

* Bande allemande / Σ Corps Dos

1. **PIQUER**

* Bande allemande / Σ Corps Dos (piquage à 2.5 mm du bord, point cavalier début et fin)

1. **CONTRÔLER / BICHÔNNER**

* Produit

1. **BOURRER / ÉTIQUETER**

* Produit

**Légende :**

**PAD** = Point d’Arrêt Début **PAF** = Point d’arrêt Fin **Σ** = Ensemble