## Exercice : Prises en mains

### Justification du dimensionnement de la motorisation installée

En utilisant, les données fournies, nous allons vérifier le dimensionnement de la motorisation. On prendra \(g=9,81 \; m \cdot s^{-2}\).

### Question

Réaliser le diagramme de la chaine de puissance pour le fonctionnement en mode normal puis en mode secours.

### Question

Calculer le temps de montée d’un véhicule.

### Question

Calculer la distance entre deux véhicules sur le câble.

### Question

Calculer le temps de passage entre deux véhicules.

### Question

Calculer le nombre de véhicules par heure, en déduire le débit (personne/heure) en considérant tous les véhicules remplis.

### Question

Calculer l’énergie potentielle de pesanteur fournie aux passagers pendant une heure.

### Question

En déduire la puissance nécessaire en régime établi. Et la comparer à celle du moteur, en justifiant la différence.

### Question

Relever sur le diagramme bloc le diamètre de la poulie.

### Question

Pour le régime établi calculer la vitesse de rotation de la roue (en rad/s puis tr/min) en utilisant la vitesse linéaire des véhicules.

### Question

En déduire, si rapport du réducteur proposé est cohérent.

### Question

En utilisant le texte de présentation compléter le diagramme des exigences.

### Question

En cas de changement de type de moteur, quels sont les éléments à changer.