|  |
| --- |
| **FICHE LECTRA** |
| **Travail demandé :** |
| Transformation du pantalon de base et industrialisation :Devant : Création de la poche cavalière et la poche ticketDos : Création de l’empiècement dos et d’une poche plaquée |
| **Fichier ressources** | **Résultat escompté** |
| Pantalon classique, taille haute fermée par une ceinture droite avec braguette et bouton. | Pantalon classique, taille haute fermée par une ceinture droite avec braguette et bouton.Devant : poche cavalière avec double surpiqure, et poche ticket sur le côté droit uniquement.Dos : dos avec empiècement surpiqué et poche plaquée. |
| **Fontions utilisees :** |
| Plan[1) Déterminer d’après le dessin technique et le prototype les valeurs de couture 2](#_Toc383246828)[2) Effectuer les transformations sur le devant d’après le patron plan 2](#_Toc383246829)[3) Effectuer les transformations sur le dos d’après le patron plan 3](#_Toc383246830)[4) Créer la poche dos 3](#_Toc383246831)[5) Industrialiser le fichier modèle 3](#_Toc383246832)[6) Effectuer le placement de la taille 38 3](#_Toc383246833) | **Ressources :**Modèle de baseDessin technique |
| **Evaluation formative** |
| J’ai eu besoin d’aide | J’ai réussi à terminer dans les délais |
| ⬜ Pas du tout | ⬜ Peu | ⬜ Beaucoup | ⬜Oui | ⬜Non |

|  |
| --- |
| Fiche de guidance |
| **Démarche** | **Visuel** |
| Déterminer d’après le dessin technique et le prototype les valeurs de couture |

|  |  |
| --- | --- |
| Devant : | Dos :  |
| Ourlet poche ticket | 105 | Ourlet poche  | 105 |
| Coulissage poche cavalière | 5 | Assemblage empiècement | 10 |
| Plaquage poche ticket | 10 |
| Assemblage fond de poche | 10 | Plaquage poche | 10 |
| Assemblage coté et entrejambe | 10 |
| Assemblage ceinture | 10 | Ourlet du bas | 510 |

 |
| Effectuer les transformations sur le devant d’après le patron plan | dvt.pngEmplacement du pointage poche ticket devant x=3 y= -4 de l’extrémité de la taille devant.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Démarche** | **Visuel** |
| Effectuer les transformations sur le dos d’après le patron plan | dos.pngEmplacement du pointage poche dos x=-6 y= -3 de l’extrémité de l’empiècement. |
| Créer la poche dos |  |
| Industrialiser le fichier modèle | devants.jpgdos.jpg |
| Effectuer le placement de la taille 38 |  |