***CORRIGE DR4***

|  |  |
| --- | --- |
| **RAPPORT DE CONFECTIONNABILITE** | Nom :  Classe : |



**TROUSSE A CRAYONS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 1** |  | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| J:\DCIM\106_PANA\P1060916.JPG | Appellation commerciale : Vachette | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Référence : VAN 843T | 1 – masse surfacique | 494,20 g/m². | x |  |
| Coloris : noir | 2 – épaisseur | 0,90 mm | x |  |
| Aspect : lisse | 3 – résistance coloris sec dégorgement  dégradation | 3  4/5 | x |  |
| Traitement spéciaux : non |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 2** |  | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| J:\DCIM\106_PANA\P1060913.JPG | Appellation commerciale : Vachette | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Référence : VAB 632T | 1 – masse surfacique | 913,2 g/m². | x |  |
| Coloris : bordeaux | 2 – épaisseur | 1,35 mm | x |  |
| Aspect : lisse | 3 – résistance coloris sec dégorgement  dégradation | 4/5  5 | x |  |
| Traitement spéciaux : non |  |  |  |  |

***CORRIGE DR5***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 3** |  | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| J:\DCIM\106_PANA\P1060910.JPG | Appellation commerciale : Agneau | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Référence : AGM 568T | 1 – masse surfacique | 735,6 g/m². | x |  |
| Coloris : marron | 2 – épaisseur | 1,43 mm | x |  |
| Aspect : grainé | 3 – résistance coloris sec dégorgement  dégradation | 2/3  4 |  | x |
| Traitement spéciaux : non |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TISSU 4** |  | **ESSAIS LABORATOIRE** | |  | |
| J:\DCIM\106_PANA\P1060909.JPG | Appellation commerciale : Vachette | TEST REALISE | VALEURS | CONFORME | NON CONFORME |
| Référence : VAB 536T | 1 – masse surfacique | 593,4 g/m². | x |  |
| Coloris : beige | 2 – épaisseur | 1,11 mm | x |  |
| Aspect : grainé | 3 – résistance coloris sec dégorgement  dégradation | 4/5  5 | x |  |
| Traitement spéciaux : non |  |  |  |  |