

* Motoréducteur :

Le modèle qui équipe le Scube est le 1120ZXF.



* Moteur roue :

**Dimensions :**

Le moteur est disponible avec deux tailles de jante, 8 et 10 pouces.

Le diamètre de la roue avec le pneu obtenu est respectivement :


8 pouces : 400mm 10 pouces : 460 mm



**Moment d’inertie :**

Le moment d’inertie varie également :

8 pouces : J8=0.2 kg.m2 10 pouces : J10=0.24 kg.m2

Les caractéristiques mécaniques du moteur roue sont les suivantes. Cette courbe est intégrée dans le bloc « moteur roue »