|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNÉES** | 23A- | ITALIENNE | **1/2**  **à**  **2/2** |
| **Poches – DANS COUTURE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/cm | |  | |
| 504 – Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **SURFILER**   * Contour intérieur parement | | | |  | | | | | **0** | | *-Sur l’endroit* | |
| **2** | **PLAQUER**   * Parement sur dessous fond de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | *- Piqûre au bord du surfil*  *- Sur 3 côtés*  *-Crans / crans* | |
| **3** | **ASSEMBLER**   * Dessus fond de poche sur vêtement   **RETOURNER**   * Assemblage | | | |  | | | | | **± 1** | | *-Respect de l’endroit des éléments*  *-Respect des valeurs assemblage*  *- Points d’arrêt début et fin*  *-En roulant les coutures de l’assemblage retourné* | |
| **4** | **SURPIQUER**   * Assemblage | | | |  | | | | | **± 1** | | *-Piqûre nervure*  *-Sans point de consolidation*  *-Régularité de la piqûre* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **5** | **ASSEMBLER**   * Dessous et dessus fond de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | *-Avec points d’arrêt début et fin*  *-Superposition correcte des éléments* | |
| **6** | **SURFILER**   * Sac de poche | | | |  | | | | | **0** | | *-Régularité surjetage*  *-Respect des contours* | |
| **7** | **PIQUER /MAINTENIR**   * Sac de poche sur vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | * *Sans point de consolidation* * *Par une piqûre sur la ligne de taille et la ligne de côté* | |
| **8** | **CONTRÔLER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En veillant à ce que les surpiqûres soient parfaitement régulières.* * *En coupant les fils* | |
| **9** | **REPASSER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En vérifiant le thermostat suivant la matière utilisée.* | |