|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | | | | | | |
| **CROQUIS**    Les poches présentées sont piquées nervure ; cependant il est possible d’avoir d’autres solutions de piquage [**voir ci-contre**]. | | | | **SOLUTIONS DE MONTAGE** | | | | |
| Sol. **1** | | | | Sol. **2** |
|  | |  | |  |
| Piqûre simple, nervure ou à distance | | | | Piqûre double |
| **PATRONS INDUSTRIELS** | | | | | | | | |
| +  + | | 3 formes de bas de poche : angle droit, pan coupé et arrondi. | | | | | | |
| Angles droits | | | Pans coupés | | Bords Arrondis | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | Poche | | 1 | 1 | Vêtement | | **Rp** | **Nb** | **DÉSIGNATION** | | **POCHE PLAQUÉE** | | | | | |  | | **Prévoir un gabarit pour poche bord arrondi** | |
| **VARIANTE**  **poche arrière jean**  [www.dealry.fr/src/jean](http://www.dealry.fr/src/jean) | Les poches arrières de jean ont souvent cette forme pointue.  Les surpiqûres décoratives sont parfois déposées. C’est le cas ici, propriété de Levis.  La forme représente le vol d’un aigle au-dessus des Rocheuses. | | **SOLUTION D’ARRET HAUT DE POCHE**    **Attention :** la solidité de la poche plaquée réside dans la finition d’ouverture, afin d’éviter les déchirures. Cependant, il est possible de finir avec un point d’arrêt simple.  Les arrêts de poche sur jean ou sur certain pantalons sont réalisés avec un point bourdon, sur machine semi-automatique. | | | | | |