|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | |
| **CROQUIS** | | **SOLUTIONS DE MONTAGE**  **Solution haut poche** **Solution pli creux** | |
| **PATRONS INDUSTRIELS**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 4 | 2 | Rabat | | 3 | 1 | Enforme haut de poche | | 2 | 1 | Poche | | 1 | 1 | Vêtement | | **Rp** | **Nb** | **DESIGNATION** | | **POCHE PLI CREUX ET RABAT** | | | | | | |
| **VARIATIONS DE MONTAGE**  Il est possible de supprimer l’enforme du haut de poche, et de terminer par un rempli surfilé ; cependant pour réaliser cette finition, il est nécessaire de piquer le pli creux sur la partie rempliée, auquel cas il faudra supprimer les surpiqûres de bord de pli creux.  Les plis creux sont parfois utilisés en plis ronds. | poche saharienne **saharienne pli rond**  [www.engrandepompe.forumpersos.com](http://www.engrandepompe.forumpersos.com)  [www.cdiscount.fr](http://www.cdiscount.fr) | | **MATIERES / EMPLOIS**  - Les matières trop épaisses sont à proscrire.  - Très utilisées dans les vêtements type saharienne  - Vêtements professionnels nécessitants une insertion de petits matériels ne devant pas s’échapper de la poche. |