|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | | | | |
| **CROQUIS**  poche avec rabat | | De même que pour les poches plaquées simples, il est possible d’avoir poche et rabat à pans coupés, angles droits ou pointes. | **SOLUTION DE MONTAGE** | | | |
| Poche et rabat à angles droits | |  | De nombreuses solutions de finition de haut de poche peuvent être envisagées, et sont présentées dans les finitions de bord.  Le choix effectué ici est un ourlet de valeurs inégales. |
| [**www.bluemarguerite.com**](http://www.bluemarguerite.com) | | |
| **PATRONS INDUSTRIELS**    +  +  +  +   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 3 | 2 | Rabat | | 2 | 1 | Poche | | 1 | 1 | Vêtement | | **Rp** | **Nb** | **DÉSIGNATION** | | **POCHE PLAQUÉE A RABAT** | | |   Prévoir un gabarit pour poche bord arrondi | | | | | | |
| **VARIATIONS DE MONTAGE** | | | | **EMPLOIS**  - Chemises  - Vestes, sahariennes  - Costumes  - Pantalon sport  **MATIÈRES**  - Très variables, suivant le type de produit et l’utilisation qui en est faite.  PR3  [www.galerieslafayette.com](http://www.galerieslafayette.com) | | |
|  | - Lorsque la matière est épaisse, il est préférable de couper le rabat du dessous en doublure, ou dans une matière plus légère.  - Il est également possible, suivant l’effet désiré, de renforcer le rabat par une triplure adaptée. | | |