|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/ cm | |  | |
| Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **PREFORMER**   * Dessus rabat | | | |  | | | | | **± 1** | | * *Au fer* | |
| **2** | **COULISSER**   * Dessus rabat et poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En crantant les lignes courbes suivant l’épaisseur de la matière.* * *En retournant ensuite sur l’-o-* | |
| **3** | **SURPIQUER**   * Dessus rabat et poche | | | |  | | | | |  | | * *En consolidant les extrémités.* | |
| **4** | **PLAQUER**   * Bas dessus rabat sur poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En consolidant les extrémités.* * *La distance du bord et le nombre de surpiqûres variant selon le modèle.* | |
| **5** | **PREFORMER**   * Contour de poche | | | |  | | | | | **-1** | | ***ATTENTION***  *-En utilisant un gabarit et en pliant la partie effet rabat sur l’endroit* | |
| **6** | **PLAQUER**   * Poche sur vêtement | | | |  | | | | | **±1** | | * *Suivant les pointages* * *En consolidant les extrémités* | |
| **7** | **CONTRÔLER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En veillant à ce que le faux rabat couvre le haut de la poche en largeur.* * *En coupant les fils* | |
| **8** | **REPASSER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En vérifiant le thermostat suivant la matière utilisée.* | |