|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | | **EQUIPEMENT** | | **TEMPS REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/cm | |  | |
| Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **THERMOCOLLER**   * Emplacement fente * Dessus patte | | | |  | | | | | **0** | | *- Respect -o- éléments*  *- Respect emplacement de la triplure sur pointages*  *- Respect des crans* | |
| **2** | **ASSEMBLER**   * Patte et dessus fond de poche | | | |  | | | | | ± 1 | |  | |
| **3** | **PREFORMER**  - Patte | | | |  | | | | | 0 | | *- Au cran et en couchant la couture vers le bas* | |
| **4** | **ASSEMBLER**   * Extrémités patte | | | |  | | | | |  | | *- En pliant au cran supérieur de patte,*  *- En débutant au bord plié de la patte et en s’arrêtant à 7 du bord de patte*  *- En crantant ensuite le dessus fond de poche à hauteur d’arrêt de piqûre d’assemblage*  *- En retournant ensuite les extrémités de patte sur -o-* | |
| **4** | **PLAQUER**   * Patte sur vêtement | | | |  | | | | | ± 1 | | *- En soulevant le dessus fond de poche*  *- En respectant les pointages*  *- En débutant et en arrêtant la piqûre à 10mm du bord* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **5** | **RABATTRE**   * Dessus fond de poche sur vêtement | | | |  | | | | | **0** | | *- En travaillant sur l’o-o du vêtement, afin de pouvoir piquer dans la piqûre précédente* | |
| **6** | **PLAQUER**   * Dessous fond de poche sur vêtement | | | |  | | | | | ± 1 | | *- En soulevant le dessus fond de poche*  *- En alignant le haut du dessous fond de poche contre les pointages*  *- En débutant et en arrêtant la piqûre à 12mm du bord* | |
| **7** | **FENDRE / CRANTER**   * Vêtement entre les 2 piqûres | | | |  | | | | | **0** | | *- En réalisant une queue d’hirondelle*  *- En retournant ensuite les fonds de poche et la patte sur l’o-o par l’ouverture créée* | |
| **8** | **ASSEMBLER**  - Dessus et dessous fond de poche | | | |  | | | | | **± 1** | |  | |
| **9** | **PLAQUER**   * Extrémités de patte sur le vêtement | | | |
|  |  | | | |  | | | | | **± 1** | | *- En faisant rouler la couture*  *- En contrôlant que la partie doublage [dessus fond de poche] ne dépasse sur la patte* | |
| **10** | **CONTRÔLER / REPASSER**   * Poche | | | |  | | | | |  | | * *En coupant les fils* * *En adaptant le thermostat à la matière* | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |