|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIÈRE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATÉRIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **RÉGLAGE** | | **ÉQUIPEMENT** | | **TEMPS RÉALISATION** |
|  |  |  | | 301  504 | Simple | 4 pts/cm | |  | |
| Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHÉMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES*** | |
| **1** | **THERMOCOLLER**   * Emplacement fente * Dessus fond de poche | | | |  | | | | | **0** | | *- Respect -o- éléments*  *- Respect emplacement de la triplure sur pointages*  *- Respect des crans* | |
| **2** | **COULISSER**   * Extrémités dessus fond de poche [formant revers] | | | |  | | | | | ± 1 | | *- En pliant aux crans*  *- En s’arrêtant à 10 mm du bord*  *- En crantant à hauteur de l’arrêt de la piqûre*  *- En retournant ensuite le coulissage*  *- En ressortant les angles* | |
| **3** | **PLAQUER**   * Dessus fond de poche sur vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | *- En respectant les pointages* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
|  | **PLAQUER**   * Dessous de fond de poche sur vêtement | | | | **DESSUS FOND DE POCHE PLIÉ LE LONG DE LIGNE DE PLACAGE PRÉCÉDENT** | | | | | **± 1** | | *- En pliant le dessus de fond de poche sur la ligne de placage, afin de pouvoir plaquer le dessous de fond de poche*  *- En débutant et arrêtant la piqûre 2 mm avant la précédente*  *- En utilisant un gabarit si nécessaire* | |
| **4** | **FENDRE / CRANTER**   * Vêtement entre les 2 piqûres | | | |  | | | | | **0** | | *- En réalisant une queue d’hirondelle*  *- En retournant ensuite les fonds de poche sur l’o-o par l’ouverture créée* | |
| **5** | **PIQUER / MAINTENIR**   * Capucins extrémités revers et fond de poche | | | |  | | | | | **0** | |  | |
| **6** | **ASSEMBLER**  - Dessus et dessous fond de poche | | | |  | | | | | **± 1** | |  | |
| **7** | **SURFILER**  - Sac de poche | | | |  | | | | | **0** | | *- Sac de poche : contour dessus et dessous fonds de poche assemblés* | |
| **5** | **PLAQUER**   * Extrémités de revers sur le vêtement | | | |  | | | | | **0** | |  | |
| **9** | **CONTRÔLER /**  **REPASSER**  - Poche | | | |  | | | | |  | | * *En coupant les fils* * *En adaptant le thermostat à la matière* | |