|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | |
| **CROQUIS**  **poche fourreau 2**  [**www.mapetitemercerie.com**](http://www.mapetitemercerie.com) | **SOLUTION DE MONTAGE** | |  |
|  | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 5 | 1 | Gabarit poche | | 4 | 1 | Triplure haut poche | | 3 | 2 | Doublure poche | | 2 | 1 | Poche | | 1 | 1 | Vêtement | | **Rp** | **Nb** | **DÉSIGNATION** | | **POCHE PLAQUÉE** | | |   **PATRONS INDUSTRIELS** | | | |
| **MONTAGE**    - Aucune piqûre de placage visible sur la poche  - Poche complexe à réaliser, car piquée de l’intérieur et composée de 2 doublures. La seconde doublure permet de dissimuler la couture de placage de poche  - La courbe du bas de poche est difficile à réaliser, et ne peut se faire qu’à l’aide d’un gabarit  - Il est parfois nécessaire de renforcer le support sur lequel sera plaquée la poche. | | **MATIERE / EMPLOI**  - Réalisée en 2 matières, une plus épaisse et une plus fine pour le doublage  - Particulièrement utilisée pour les vestes et manteaux, en lainage épais  - Finition haut de gamme. | |