|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNÉES** | 23C- | DÉCOUPE ETRABAT | **1/2**  **à 2/2** |
| **Poches – POCHE DANS COUTURE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU3** | **MATÉRIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **RÉGLAGE** | **ÉQUIPEMENT** | | **TEMPS RÉALISATION** | |
|  |  |  | 301 | Simple | 4 pts/cm |  | |
| Matériel de repassage- Presse à thermocoller | | | | |  | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHÉMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES*** |
| **1** | **THERMOCOLLER**   * Poche * Enforme | | | |  | | | | | **± 1** | | * *Sur l’envers du tissu* |
| **2** | **SURFILER**   * Enforme poche * Contour poche | | | |  | | | | | **0** | | * *Sauf le haut de l’ouverture* |
| **3** | **ASSEMBLER**   * Haut enforme poche et bas vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *De crans à crans*  ***-*** *En angle droit*  ***-*** *En consolidant les extrémités* |
| **4** | **CRANTER/ RETOURNER**   * Ouverture poche   **SURPIQUER**   * Ouverture poche | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *En consolidant les extrémités par des petits points d’arrêts.*  ***-*** *Au gabarit* |
| **5** | **PLAQUER**   * Poche sur bas vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *En suivant le contour de la poche sur l’envers du vêtement*  ***-*** *A l’aide d’un gabarit* |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLENTAIRES*** |
| **6** | **COULISSER**   * Rabat   **RETOURNER**   * Rabat | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En consolidant les extrémités* * *En dégarnissant et ressortant les angles* |
| **7** | **SURPIQUER**   * Rabat | | | |  | | | | | **± 1** | |  |
| **8** | **PIQUER/MAINTENIR**   * Rabat sur haut vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *Régulièrement sans point d’arrêt* |
| **9** | **ASSEMBLER**   * Haut et bas vêtement | | | |  | | | | | **± 1** | | ***-*** *En consolidant les extrémités*  ***-*** *En raccordant cran sur cran* |
| **10** | **SURFILER**   * Assemblage précédent | | | |  | | | | | **0** | |  |
| **11** | **SURPIQUER**   * Assemblage haut et bas vêtement | | | |  | | | | | **±1** | | * *En couchant la couture sur le haut vêtement* |
| **12** | **CONTRÔLER**   * Poche et rabat | | | |  | | | | |  | | * *En veillant à ce que le rabat couvre le haut de la poche en largeur.* * *En coupant les fils* |
| **13** | **REPASSER**   * Poche et rabat | | | |  | | | | |  | | * *En vérifiant le thermostat de votre fer suivant la matière utilisée.* |