|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNÉES** | 23B- | COTE SOL. **1** | **1/2**  **à**  **2/2** |
| **Poches – DANS COUTURE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **REGLAGE** | **EQUIPEMENT** | | | **TEMPS REALISATION** | |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/cm |  | | |
| Matériel de repassage - 504 | | | | | |  | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLENTAIRES*** | |
| **1** | **SURFILER**   * Côtés * Entrées de poche | | | |  | | | | | | **0** | * *Sur l’endroit* | |
| **2** | **ASSEMBLER**   * Fond de poche devant avec vêtement devant * Fond de poche dos avec vêtement dos | | | |  | | | | | | **+1** | * *Points d’arrêt début et fin* * *Entre les crans* * *En ouvrant les coutures* | |
| **3** | **ASSEMBLER**   * Vêtement devant et dos en passant par les poches | | | |  | | | | | | **+1** | * *Avec points d’arrêt début et fin* * *En crantant les angles* * *-o- contre -o-* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLENTAIRES*** | |
| **4** | **SURFILER**   * Poche | | | |  | | | | | | **0** |  | |
| **5** | **SURPIQUER**   * Ouverture de poche devant | | | |  | | | | | | **0** | * *En ouvrant les coutures d’assemblage de la ligne de côté au-dessus et au dessous de l’ouverture de la poche* | |
| **± 1** | * *En réalisant la surpiqure en en angle droit haut et bas de l’ouverture* | |
| **6** | **EXECUTER**   * Points d’arrêts | | | |  | | | | | |  | * *Haut et bas de poche, sur toutes les épaisseurs afin de renforcer l’ouverture* | |
| **7** | **CONTROLER**   * Poche | | | |  | | | | | |  | * *En veillant à ce que la surpiqure soit parfaitement régulière.* * *En coupant les fils* | |
| **8** | **REPASSER**   * Poche | | | |  | | | | | |  | * *En vérifiant le thermostat suivant la matière utilisée.* | |