|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BANQUE DE DONNÉES** | 21D- | SOUFFLET et RABAT | **1/2**  **à**  **2/2** |
| **Poches – PLAQUÉE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIÈRE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATÉRIEL** | **TYPE** | **ENTRAIN.** | **RÉGLAGE** | | **ÉQUIPEMENT** | | **TEMPS**  **RÉALISATION** |
|  |  |  | | 301 | Simple | 4 pts/cm | |  | |
| Matériel de repassage | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHÉMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES*** | |
| **1** | **ASSEMBLER / RETOURNER**   * Angles bas de poche | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En s’arrêtant à 10mm du bord* * *Point d’arrêt début et fin de piqûre* * *Cranter, ouvrir les coutures et retourner sur l’endroit* | |
| **2** | **SURPIQUER**   * Contours de la poche | | | |  | | | | | **+1** | | ***-*** *En réalisant une piqûre nervure* | |
| **3** | **SURFILER**   * Bas enforme | | | |  | | | | | **0** | | * *Sur l’endroit* | |
| **4** | **COULISSER/ RETOURNER**   * Enforme sur haut de poche | | | |  | | | | | **- 1** | | ***-*** *En crantant suivant l’épaisseur de la matière*  ***-*** *A 8 mm sur les 2 côtés en passant au bord*  ***-*** *En contrôlant que le soufflet n’est pas pris dans le coulissage* | |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | **TOL.** | | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **5** | **PREFORMER**   * Contour de poche | | | |  | | | | | **-1** | | ***ATTENTION***  ***-*** *Les angles seront dégarnis et préformés de façon à être précisément sur la couture de soufflet* | |
| **6** | **PLAQUER**   * Poche sur vêtement | | | |  | | | | | **+1** | | * *En consolidant les extrémités* * *Sur pointages* | |
| **7** | **COULISSER/ RETOURNER**   * Rabat | | | |  | | | | | **± 1** | | * *En consolidant les extrémités* * *En dégarnissant ensuite les angles avant de retourner* * *En ressortant les angles* | |
| **8** | **SURPIQUER**   * Rabat | | | |  | | | | | **+1** | | * *Nervure sur 3 côtés* | |
| **9** | **PLAQUER**   * Rabat sur vêtement | | | |  | | | | | **-1** | | * *En consolidant les extrémités* * *Sur pointages* | |
| **10** | **RABATTRE**   * Rabat | | | |  | | | | | **+1** | | * *En consolidant les extrémités* | |
| **11** | **CONTRÔLER**   * Poche et rabat | | | |  | | | | |  | | * *En veillant à ce que le rabat couvre le haut de la poche en largeur et hauteur.* * *En coupant les fils* | |
| **12** | **REPASSER**   * Poche et rabat | | | |  | | | | |  | | * *En vérifiant le thermostat suivant la matière utilisée.* | |