|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCEDURES – FICHE DE GUIDANCE | | 800px-Logo_Chevrollier |
| Nom : | PROCEDURES |
| MELEC |

**AFFAIRE :**

http://www.leighsportsvillage.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/logo.png

**PROCEDURES – FICHE DE GUIDANCE**

L’ensemble des opérations se fera dans le respect des procédures de sécurité et réglementation du **dossier 3** : Sécurité, santé au travail et protection de l’environnement. **Une signature sur la page de garde du dossier est obligatoire et engage votre responsabilité**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATIONS | ACTIVITES | RESSOURCES | X |
| PHASES 1-2-3 **TEMPS ALLOUE 11h** | | | |
| PHASE 1 | | | |
| Réalisation du câblage de platine | Prendre le matériel + compléter la checklist | GO STOCK – DOSSIER2 |  |
| Repérer le matériel | DOSSIER 1 |  |
| Raccorder PE + compléter checklist | DOSSIER 1 |  |
| Câbler | GO STOCK – DOSSIER 1 |  |
|  | | | |
| PHASE 2 | | | |
| Réalisation du câblage de la porte | Prendre le matériel + compléter la checklist | GO STOCK – DOSSIER2 |  |
| Repérer le matériel | DOSSIER 1 |  |
| Câbler | DOSSIER 1 – GO STOCK |  |
|  | | | |
| PHASE 3 | | | |
| Réalisation du câblage éléments extérieurs | Prendre le matériel + compléter la checklist | GO STOCK – DOSSIER2 |  |
| Repérer le matériel | DOSSIER 1 |  |
| Calcul de cintrage du câble | DOSSIER 1 |  |
| Câbler | DOSSIER 1 – GO STOCK |  |
| PHASES 4 **TEMPS ALLOUE 2h** | | | |
| PHASE 4 | | | |
| Mise en service | Effectuer les tests normatifs et de fonctionnement + Compléter les documents d’autocontrôle et attestation de conformité | GO STOCK – DOSSIER2 |  |
| PHASES 5 **TEMPS ALLOUE 0h30** | | | |
| PHASE 5 | | |  |
| Livraison - installation | Effectuer la livraison client.  Lieu : Leigh, UK. Compléter le compte rendu de livraison | DOSSIER 2 |  |