|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SURFIL | | | | |
| **Croquis / PHOTO**  [www.stecker.be](http://www.stecker.be) | **Solutions de montage**  Surfilage | | | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  - Employé sur tous profils  - Effet décoratif si bord apparent sur l’endroit  - Exécution rapide  - Evite au bord de s’effilocher  - Surfilage sur endroit matière | | | **ECHANTILLON (S)** |
| **EMPLOI**  - Habillement :  Tous types de vêtements  - Ameublement | **MATIÈRES**  Tous types de matière d’œuvre :  - Tissées  - Tricotées | | |
| **REMPLI** | | | | |
| **Croquis**  Sol. **2**  Sol. **1**    <http://www.thenines.fr>    Sol. **3**  [www.petitcitron.com](http://www.petitcitron.com)    Sol. **4**  [www.petitcitron.com](http://www.petitcitron.com)    Sol. **5**  <http://gemacouture.ca/> | **Solutions de montage** | | | |
| **Solution n°1**  Le rempli doit être de petite dimension | |  | |
| **Solution n°2**  Le rempli est maintenu par repassage, boutonnage; utilisé sur profil droit | |  | |
| **Solution n°3**  Généralement la piqûre est réalisée près du surfilage ou au milieu du surfilage | |  | |
| **Solution n°4**  Point invisible sur l’-o- | |  | |
| **Solution n°5**  La propreté du bord est faite par le point de recouvrement ; le nombre de piqûres est variable (2 minimum). Il peut y avoir un point recouvrant sur l’-o- également | |  | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  - La finition des angles peut-être réalisée en onglet | **MATIÈRES**  Tous types de matière d’œuvre :  - Tissées  - Tricotées | **EMPLOI**  Habillement :  Sol. **1** et **2** : Bord parementure  Sol. **2** et **3** : Haut de poche  Sol. **3**-**4** et **5** : Tous types de vêtement | | |