|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIAIS BORDÉ** | | | | | | |
| **Croquis / PHOTO**  Afficher l'image d'origine  <http://www.self-couture.com/>  Résultat de recherche d'images pour "BIAIS"  <http://www.tu-to.fr/> | **Solutions de montage** | | | | | |
| **Solution n°1**  - A simple | |  | | |  |
| **Solution n°2**  - A double | |  | | |  |
| **Solution n°3**  - Au guide bordeur | |  | | |  |
| **VARIATIONS DE FINITION**  - Finition d’un bord par un élément posé à cheval sur ce bord  - Réalisation plus rapide avec guide bordeur  - Le biais peut-être de couleur différente pour un effet décoratif  - Si le profil est droit, on peut utiliser un droit fil à la place du biais | | GUIDE BORDEUR  http://www.hamon-paris.com/I-Grande-2562-guide-bordeur-double-rempli-a10.net.jpg | | | **EMPLOI**  - Habillement :  Tous types de vêtements  (bord encolure, emmanchure…)  - Ameublement (linge de table…)  **MATIÈRES**  - Tous types de matière d’œuvre | |
| **BIAIS FORMANT PASSEPOIL** | | | | | | |
| **Croquis / PHOTO**  Afficher l'image d'origine  <http://www.myseelk.fr> | **Solutions de montage** | | | | | |
| **Solution n°1**  - Assemblage et surfilage | | |  | | |
| **Solution n°2**  - Surfilage [*uniquement sur surfil 3 fils large ou 4 fils*] et surpiquage | | |  | | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  - Finition d’un bord à l’aide d’une pièce pliée sur elle-même, puis assemblée à ce bord  - Cette pièce en biais pourra être utilisée sur tous les profils (droit ou courbe)  - Très souvent décoratif | | **MATIÈRES**  Tous types de matière d’œuvre :   * tissée * tricotée | | | **EMPLOI**  - Habillement :  Tous types de vêtements  (encolure, emmanchure, haut de poche, bas de manche…)  - Ameublement (linge de maison)  - Maroquinerie (techniques de montages différentes) | |