|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CROQUIS**    **B**  **A**  La croisure peut être soit apparente [**A**], soit dissimulée [**B**]  Le poignet peut être coupé en 1 seul élément plié au montage, ou en 2 éléments (nécessaire pour poignets arrondis et cassés). | | | **SOLUTIONS DE MONTAGE**      Sol **2**  Sol **1**  Les poignets sont présentés sans triplure. |
| **PRESENTATION DIFFERENTS POIGNETS** | | | |
| - Se réalise sur manches de différentes longueurs. Dans le cas d’une manche courte, l’élément s’appellera alors bracelet (et non plus poignet).  - Le bas de manche peut être plat, avec fronces ou plis.  - Le nombre de boutons varie suivant la mode et l’effet désiré.  - Le dessus et dessous de poignet peuvent être de hauteurs variables, et de matières différentes suivant l’effet escompté. | | | |
| poignets-chemisespoignets-chemises**poignets-chemises**  [www.le-blog-shopping.com](http://www.le-blog-shopping.com) | poignets-chemisespoignets-chemisespoignets-chemises | | |
| http://www.chemise-diffusion.com/upload/250610_110637_PEEL_eCHNXF.jpghttp://www.lelingedejadis.net/im/articles/149212-10-3.JPG**POIGNETS FANTAISIE**  **http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXNM1NVnS2mhiORNr3JHPvRhbxx4zwrcdOockTZsVzrlXkPCou**    <http://chatolufsen.blogspot.fr> | | | |
| **CONSTRUCTION**     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 4 | Poignet 4 |  |  | | 5 | 4 | Poignet 3 |  |  | | 4 | 4 | Poignet 2 |  |  | | 2 | 2 | Poignet 1 |  |  | | 2 | 2 | Patte indéchirable |  |  | | 1 | 2 | Bas de manche |  |  | | Rp | Nb | DESIGNATION | SOL1 | SOL2 | | **BAS DE MANCHE – POIGNET SIMPLE** | | | | |     Ce bas de manche est présenté avec des fronces, différents poignets, et une fente indéchirable. Cette finition est modulable et n’est pas systématique [CF **3-MOYEN D’OUVERTURE**] | | | |
| **EMPLOI**   * Bas de manche de chemise et de chemisier * Robes * Blousons * Vêtements de sport * Vêtements de travail… * Pour vêtement masculin, féminin ou d’enfant | | **MATIERES**   * Satin polyester * Popeline de coton * Satin de soie * Crêpe …   Tous types de tissus à condition qu’ils ne soient pas trop épais. | |
| **CARACTERISTIQUES**  Le poignet se situe dans le prolongement de la fente au-dessus, et est dépassant au-dessous, ou l’inverse.  **Le poignet ne peut pas être arrondi, ni même cassé s’il est coupé en un seul élément**.  On trouve également des poignets à revers ressemblant aux poignets mousquetaires, mais réalisés sur la base d’un poignet simple avec boutonnage.  **Ci-contre :** exemple de poignet à revers passepoilé | | **http://p1.storage.canalblog.com/10/66/899714/93748565.jpg**  [www.ptitesapes.canalblog.com](http://www.ptitesapes.canalblog.com) | |