|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDITIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **MATIERE** | | **TISSU 1** | **TISSU 2** | **TISSU 3** | | **MATERIEL** | **TYPE** | **Entraîn.** | **Réglage** | **Equipement** | | | **TEMPS**  **REALISATION** |
|  |  |  | | 301 | SIMPLE | 4 pts/cm | Pied presseur FAG **(1)** une branche | | |
| Presses à repasser et à thermocoller | | | | | |  |
| **N°** | **OPERATIONS** | | | | **SCHEMAS-CROQUIS** | | | | | | **TOL.** | ***DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES*** | |
| **1** | **PREPARER LE HAUT DE JUPE**   * Pinces devant * Pinces dos D et dos G | | | |  | | | | | |  | **-** *De crans à pointages*  **-** *En respectant les techniques d'assemblage de pinces* | |
| **2** | **THERMOCOLLER**  - Ceinture | | | |  | | | | | | **0** | **-** *En respectant contraintes de réglage de presse à thermocoller ou de repassage suivant matière utilisée* | |
| **3** | **ASSEMBLER**   * Côté devant et dos D * Côté devant et dos G | | | |  | | | | | | **± 1** |  | |
| **4** | **SURFILER**   * Assemblages précédents * Milieu dos D * Milieu dos G | | | |  | | | | | | **0** | * *En respectant -o- surfil sur -o- matière ou suivant orientation de couture* | |
|  | | | | | |
| **5** | **ASSEMBLER**   * Milieu dos D et G | | | |  | | | | | | **± 1** | * *En partant du bas jusqu'au cran* * *En ouvrant ensuite la couture* | |
| **6** | **PLAQUER**   * FAG (1) sur milieu dos | | | | Cf. **41B1**-FAG Dissimulée symétrique | | | | | | **± 1** | * *En respectant les critères de montage de la FAG à réaliser* | |
| **7** | **PIQUER/MAINTENIR**   * Dessus ceinture | | | |  | | | | | | **± 1** | * *Suivant la matière, le dessus ou le dessous de ceinture est la partie triplée* | |
| **8** | **ASSEMBLER/COULISSER**   * Ceinture et jupe | | | |  | | | | | | **± 1** | *En laissant dépasser:*   * *A gauche de valeur de parementure, au cran* * *A droite de valeur de coulissage de 10mm* | |
|  | * Extrémités de ceinture | | | |  | | | | | | **± 1** |  | |
| **9** | **RABATTRE**   * Ceinture sur jupe | | | |  | | | | | | **+1** | * *En poursuivant jusqu'à l'extrémité de la parementure côté gauche* | |
|  | | | | | |
| **7** | **CONTRÔLER**   * Ceinture | | | |  | | | | | |  | * *Symétrie de hauteur de ceinture* | |
| **8** | **REPASSER**   * Ceinture | | | |  | | | | | |  | * *En réglant le thermostat suivant la matière utilisée* | |

**(1) FAG**: Fermeture A Glissière