|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRANTAGE | | | | | | | |
| **Croquis / PHOTO**  [www.rascol.com](http://www.rascol.com) | **Solutions de montage** | | | | | | |
|  | | - Bords coupés avec des ciseaux cranteurs ou à l’emporte-pièce | | | | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  Effet décoratif sur vêtements ou accessoires    <http://img.dtmas.net> | **MATIÈRES**  - Tous types de matière d’œuvre  - Tissées à contexture serrée | | | | | **ECHANTILLON (S)** | |
| **EMPLOI**  - Catalogue de présentation de matières  - Elément fantaisie  Le temps de découpage est long et délicat [raccord de crans], mais  évite le surfilage | | | | |
| FRANGES | | | | | | | |
| **Croquis / PHOTO**  Sol. **1**  <http://fr.dreamstime.com/>    Sol. **2**  <http://ilovedoityourself.com/> | **Solutions de montage** | | | | | |  |
|  |  | | | | | |
| **Solution n°1**  Bord effiloché obtenu en tirant les fils sur tissés | | | | | |
| **Solution n°2**  Bord coupé régulièrement à l’aide de ciseaux, cutter (cuir, enduit, non-tissé…), emporte-pièce… | | | | | |
| **EMPLOI**  Habillement :  - Echarpes, bas de jupe….  Ameublement :  - Linge de maison (Sets de table)  Maroquinerie :  - Bottes et sacs à main | | | | **MATIÈRES**  Tous types de matière d’œuvre :  - Tissée  - Tricotée (jersey)  - Enduite  - Cuir  - Non tissée | | |
| **ECHANTILLON (S)**  Sol. **1** | | | Sol. **2** | | | |