|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SANS APPORT DE MATIERE** | | | |
| **CROQUIS** | **PROCEDURE DE REALISATION** | | |
| Aussi appelé «**abeille**» ou «**mouche**»  <http://www.coupecouture.fr> | **N°** | **OPERATIONS** | **SCHEMA-CROQUIS** |
| **1** | **BATIR** | **A**  **A**  **A**  **A**  **C**  **C**  **C**  **C**  **B**  **B**  **B**  **B** |
|  | Contour du triangle |
| **2** | **BRODER** |
|  | L’abeille |
|  | - Sortir l’aiguille en A |
|  | - Piquer en C |
|  | - Ressortir l’aiguille en B |
|  | - Pointer l’aiguille en C |
|  | - Ressortir l’aiguille en A |
| **EMPLOI**  Consolider par un aspect décoratif des ouvertures:  - de boutonnières  - de poches  - de fentes de jupes | **3** | **COUVRIR** | **C**  **B**  **A** |
|  | Toute la surface du triangle |
|  |  |
| **MATIERES**  Toutes matières, chaîne et trame, maille.  Fil utilisé : Cordonnet de soie ou de viscose, coton à broder | | |
| **AVEC APPORT DE MATIERE** | | | |
| **CROQUIS** | **SOLUTION DE MONTAGE** | | |
| **arrêt_rapporté**  Afficher l'image d'origine  <http://www.western-mode.fr>  L’élément décoratif permet le renfort d’une fente ou d’une ouverture, et peut aussi allier fonctionnalité et traditionnel [ex : chemise country] | - Plaquer l’élément décoratif à l’endroit à consolider | | |
| **CONSTRUCTION**  Découper les triangles aux mesures désirées avec les valeurs de couture pour placage | | |
| **EMPLOI**  Haut de pli, fente, ouverture de poche, de boutonnière | | |
| **MATIERES**  Toutes matières, chaine et trame, maille et cuir.  La forme de l’arrêt dépend du style du vêtement | | |