|  |  |
| --- | --- |
| F:\2017-2018\SCENARIO MELEC\Les hauts de Frémur\logo Main'elec.png | **FICHE CONFORMITE** |

|  |  |
| --- | --- |
| ÉTABLISSEMENT: identification | LIEU D’INTERVENTION : Identification |
| MAIN’ELEC, SA  Zac des grandchamps - 49170 St Georges/Loire  02 41 80 96 11 Fax 02 41 80 96 75  main’elec@gmail.com |  |
| ÉMETTEUR DU DOCUMENT :  identité, coordonnées et qualité/habilitation | RÉCEPTEUR DU DOCUMENT :  identité, coordonnées et qualité/habilitation |
|  |  |
| OBJET DU DOCUMENT | INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX  (identification, localisation, …) |
| FICHE CONFORMITE APRES TRAVAUX |  |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX EFFECTUES | Date : |
|  | Heure : |
| Nom de la personne rencontrée lors de la livraison : |
| Test de conformité HORS TENSION Documents annexes (continuité – isolement)  Test de fonctionnement effectués Le fonctionnement est conforme à la demande du client et les  explications nécessaires sont données | |
| Pour Main’elec  Le technicien – chargé d’exploitation – conducteur de travaux (entourez)  Nom : Signature :  Pour le client  Nom : Signature :  Fonction : | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLE CONTINUITE PE**  **Appareil : CONTROLEUR D’EQUIPEMENT**  **Résultat attendu : ≤ 2 Ω** | Conforme | Non conforme | Conformité après réparation |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| Barre PE - |  |  |  |
| **Défauts constatés :** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLE ISOLEMENT**  **Appareil : CONTROLEUR D’EQUIPEMENT**  **Résultat attendu : ≥ 0,5 MΩ** | Conforme | Non conforme | Conformité après réparation |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| Entre Barre PE et |  |  |  |
| **Défauts constatés :** | | | |
| **Les défauts constatés doivent être obligatoirement remis en conformité** | | | |